






http://img1.ylmf.net/images/post/emotion/1.gif**教你如何限制别人网速 比P2P终结者更好用**

[upload=2]  
和别人一起租房子住，但是总有人不顾及大家的感受，不限速疯狂下载；搞得大家别说玩游戏了，连上网看个网页都要抓狂。以前大家都说用P2P终结者可以控制别人下载、限制网速，但是由于P2P终结者是进攻客户机，一旦下载的人安装了ARP防火墙控制效果就不好了。这里推荐用幻境网盾（原名SKiller）来突破ARP防火墙控制别人下载速度，还不会被认为中了ARP病毒。   
软件小档案：   
软件名称：幻境网盾   
软件版本：v0.7   
软件大小：9.8 MB   
下载地址：

本部分设定了隐藏,您已回复过了,以下是隐藏的内容

<http://u.115.com/file/f4b2fe20f8>  
教你如何限制别人网速比P2P终结者更好用\_幻境网盾.rar

小贴士:P2P终结者如果在对方开启ARP防火墙后就会被大幅度限制效果，而幻境网盾则可以无视ARP防火墙，而且设置简单，轻松搞定网络限速。   
step01幻境网盾需要使用WinPcap和.NET Framework 2.0，如果没有安装WinPcap请到官方网站[http://www.winpcap.org/](http://www.winpcap.org/" \t "_blank)下载最新版的WinPcap。WinPcap的用途是提供一个接口层，一些网络捕捉数据包、网络分析、网络控制的软件都依赖这个软件。   
  
  
step02第一次运行幻境网盾会弹出一个“选项”设置窗口，这里可以设置界面隐藏快捷键、智能限速的设置、ARP防火墙等。智能限速的默认响应时间是100ms，对于懒人或者小菜鸟来说，直接使用默认值就可以了。   
  
  
  
  
step03在主界面的“网卡”中，选择接入局域网所用的网卡。如果同时可以使用无线连接和有线连接，那么建议在“网卡”中选择有线网卡，而不要使用无线网卡，这点请大家记住了。因为视路由器不同，幻境网盾使用无线网卡可能根本无法控制别人的网速。   
  
  
  
  
  
step05点击“扫描网络”或者“流量探测”来实现检测局域网中的电脑。为了保密起见，建议选择“流量探测”。如果“流量探测”找不到要控制的电脑，在检查网关的IP地址没有错误之后，才使用“扫描网络”功能。也可以在主机列表上点击右键选择“添加主机”手动添加要控制的电脑。   
  
  
  
  
  
step05在主机列表中，勾选需要控制的电脑，此时右上角原本是灰色的“控制”变为可用。点击“开始”即可控制局域网内的下载。默认设置的情况下，使用智能控制模式，当指定网站的Ping值高于某个值就阻止被控制机的网络活动。   
  
  
  
step06那么如何手动控制客户机的上网呢？网关一栏的IP和MAC地址后面有个“网关”的选项，点击+或者-号，强度后面出现数字。当调高到60的时候，被控制电脑几乎上不了网了。提醒大家的是，工具用来自卫即可，别用来捣乱。   
  
  
  
下载请注意：解压密码为：cbi   本人下载后来后用360查杀无毒和木马，请下载者自行检测。